20220302 D500.4

1. 主芯片更改为GD32F207
2. SHOW版本为V2.3.0.
3. 开机后刷新烧录标志，上版本应用程序无刷新

20220322 D500.4

1.添加TOPP版本，版本V2.1.0

20221226 D500.4

D500.5\_CA4500\_V2.2\_20221226

D500.5\_SHOW\_V2.2.0\_20221226

D500.5\_THOMANN\_V2.2.0\_20221226

D500.5\_TOPP\_V2.2.0\_20221226

1.新增APP显示有无压缩功能，版本V2.2

2.更新DSP

20221227 D500.4

D500.4\_A504 DSP\_NEXT\_V2.2.0\_20221227.bin

1. 在Topp基础上新增A504版本，修改名称显示

20221230 D500.4

D500.4\_SHOW\_V2.3.0\_20221230.bin

D500.4\_TOPP\_V2.3.0\_20221230.bin

D500.4\_A504 DSP\_NEXT\_V2.3.0\_20221230.bin

1、Show/Topp/A504 3个设备开放工厂预设7/8。处理app选择工厂预设后导致死机问题。